[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# acl-group ipv6 address(entry)

モード: IPv6ホストグループモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config-ipv6-host-group)# [no] ipv6 X:X::X:X`

`(config-ipv6-host-group)# [no] ipv6 X:X::X:X/M`

`(config-ipv6-host-group)# [no] ipv6 X:X::X:X Y:Y::Y:Y`

`(config-ipv6-host-group)# [no] ipv6 any`

対象IPv6ホストグループにIPv6アドレスの条件を追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPv6アドレスの条件を削除する。

### パラメーター

`ipv6 X:X::X:X` | X:X::X:Xが単一ホストアドレスであることを示す指定。「X:X::X:X/128」などと同義
`ipv6 X:X::X:X/M` | IPv6アドレスとマスク長。この形式の場合、IPアドレスの先頭からマスク長で指定されたビット数だけが比較対象となる
`ipv6 X:X::X:X Y:Y::Y:Y` | IPv6アドレスとワイルドカードマスク。Y:Y::Y:Yはワイルドカードマスク（リバースマスクまたはORマスクともいう）といい、対象アドレスとX:X::X:Xの比較時に無視したいビット（ワイルドカードとして扱いたいビット）を指定する。比較対象ビットを指定する通常のマスク（ANDマスク）の各ビットを反転させたものと考えればよい。たとえば、2001:db8:2:3::/64の範囲にマッチさせたい場合、先頭64ビットを比較対象にするということは、末尾64ビットを無視すればよいので、「::ffff:ffff:ffff:ffff」を指定する。「::」を指定した場合は対象アドレスとX:X::X:Xが完全一致したときだけマッチする（「X:X::X:X/128」や「host X:X::X:X」と同義）
`ipv6 any` | すべてのIPv6アドレスに合致させる場合に指定する。「::/0」などと同義

### 使用例

■ 2001:db8:10:10::/64、2001:db8:10:20::/64からのIPv6パケットに合致するIPv6ホストグループnet10and20を作成する。

    awplus(config)# acl-group ipv6 address net10and20 ↓
    awplus(config-ipv6-host-group)# ipv6 2001:db8:10:10::/64 ↓
    awplus(config-ipv6-host-group)# ipv6 2001:db8:10:20::/64 ↓

### コマンドツリー

    acl-group ipv6 address (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- acl-group ipv6 address(entry)（IPv6ホストグループモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list(seq entry)（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）
show acl-group ipv6 address（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL