[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dot11u

モード: Passpointモード --> 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint)# [no] dot11u`

対象無線ネットワークにおけるIEEE 802.1uの設定を行うため、802.11uモードに移動する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### コマンドツリー

    passpoint (無線ネットワークモード)
        |
        +- dot11u（Passpointモード）
             |
             +- 3gpp-info（802.11uモード）
             +- additional-step-required enable（802.11uモード）
             +- anqp-element info-id（802.11uモード）
             +- domain-name（802.11uモード）
             +- emergency-service-reachable enable（802.11uモード）
             +- gas-address-behavior（802.11uモード）
             +- gas-comeback-delay（802.11uモード）
             +- hessid（802.11uモード）
             +- internet-access enable（802.11uモード）
             +- ip-addr-type-availability（802.11uモード）
             +- nai-realm（802.11uモード）
             +- network-auth-type（802.11uモード）
             +- network-type（802.11uモード）
             +- qos-map-set（802.11uモード）
             +- roaming-oi（802.11uモード）
             +- unauth-emergency-service-access enable（802.11uモード）
             +- venue group（802.11uモード）
             +- venue name lang name（802.11uモード）
             +- venue type（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
network-type（802.11uモード）
hessid（802.11uモード）
roaming-oi（802.11uモード）
domain-name（802.11uモード）
3gpp-info（802.11uモード）
nai-realm（802.11uモード）
internet-access enable（802.11uモード）
additional-step-required enable（802.11uモード）
emergency-service-reachable enable（802.11uモード）
unauth-emergency-service-access enable（802.11uモード）
network-auth-type（802.11uモード）
ip-addr-type-availability（802.11uモード）
anqp-element info-id（802.11uモード）
gas-address-behavior（802.11uモード）
gas-comeback-delay（802.11uモード）
qos-map-set（802.11uモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL