[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip rip send version

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-if)# ip rip send version {1 & 2 | 1-compatible}`

`(config-if)# no ip rip send version`

対象インターフェースから送信するRIPパケットのバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
本コマンドによる設定は、versionコマンドによる全体設定よりも優先される。

### パラメーター

`1 & 2 | 1-compatible` | RIPパケットのバージョン。1、2のいずれか、あるいは両方（スペース区切りで複数指定が可能）を指定する。また、1-compatibleも単独で指定可能。初期値は2のみ
| `1` | バージョン1形式パケットをサブネットブロードキャストアドレス宛てに送信する
| `2` | バージョン2形式パケットをマルチキャストアドレス224.0.0.9宛てに送信する。初期値
| `1-compatible` | バージョン2形式パケットをサブネットブロードキャストアドレス宛てに送信する

### 使用例

■ vlan20インターフェースから、バージョン1とバージョン2両方のRIPパケットを送信するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip rip send version 1 2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip rip send version（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip rip receive version（インターフェースモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）
version（RIPモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL