[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# set as-path prepend

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set as-path prepend ASPATHS`

`(config-route-map)# no set as-path prepend`

（BGP用）ルートマップエントリーにset as-path prepend節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset as-path prepend節を削除する。
set as-path節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーのAS_PATH属性値の先頭に、指定したAS番号のリストを付加する。

### パラメーター

`ASPATHS :=` | `<1-4294967295> ...`
| AS番号のリスト。AS番号をスペース区切りで列挙する（例：65510 65510 65510）

### 使用例

■ BGPコミュニティー値「65010:1234」を持つ経路のAS_PATH属性値の先頭に、自AS番号「65010」を2つ追加するルートマップprpnd2を作成する。

    awplus(config)# ip community-list 1 permit 65010:1234 ↓
    awplus(config)# route-map prpnd2 permit 10 ↓
    awplus(config-route-map)# match community 1 ↓
    awplus(config-route-map)# set as-path prepend 65010 65010 ↓
    awplus(config-route-map)# exit ↓
    awplus(config)# route-map prpnd2 permit 20 ↓
    awplus(config-route-map)# exit ↓

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set as-path prepend（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL