[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# captive-portal

モード: 無線ネットワークモード --> キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network)# [no] captive-portal`

対象無線ネットワークにおけるキャプティブポータル（Web認証）の設定を行うため、キャプティブポータル設定モードに移動する。
no形式で実行した場合はキャプティブポータルの設定を削除する。この場合は無線ネットワークモードのまま移動しない。
無線ネットワーク設定の新規作成時点ではキャプティブポータルは未設定。

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-2.1以降が必要。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- captive-portal（無線ネットワークモード）
             |
             +- enable（キャプティブポータル設定モード）
             +- external-page-url（キャプティブポータル設定モード）
             +- mode（キャプティブポータル設定モード）
             +- page-proxy-url（キャプティブポータル設定モード）
             +- radius accounting enable（キャプティブポータル設定モード）
             +- radius auth group（キャプティブポータル設定モード）
             +- redirect-url（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-keep（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-timeout-action（キャプティブポータル設定モード）
             +- session-timeout-interval（キャプティブポータル設定モード）
             +- verify-radius-packet enable（キャプティブポータル設定モード）
             +- walled-garden entry（キャプティブポータル設定モード）
             +- walled-garden-dns-proxy enable（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL