[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type stack master-fail

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type stack master-fail`

スタックマスターフェイルトリガーを作成する。
スタックマスターフェイルトリガーは次のときに起動される。

- マスター障害によってスレーブがマスターに昇格したとき（マスター切り替え時）、新マスターで起動

### 使用例

■ VCSのマスター切り替え発生時に起動するスタックトリガー「7」を作成する。

    awplus(config)# trigger 7 ↓
    awplus(config-trigger)# type stack master-fail ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type stack master-fail（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL