[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim propagation-delay

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# ip pim propagation-delay <1000-5000>`

`(config-if)# no ip pim propagation-delay`

（PIM-DM）対象インターフェースにおけるPIM-DMの動作パラメーターPropagation Delayを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
Propagation Delayは、対象インターフェースが接続されているLANセグメントにおけるPIMメッセージの推定転送遅延時間を表すもので、LAN Prune DelayオプションのLAN Prune Delayフィールドの値として使われる。

### パラメーター

`<1000-5000>` | PIMメッセージの推定転送遅延時間（Propagation Delay）。単位はミリ秒。初期値は1000

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim propagation-delay（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip pim dense-mode interface（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL