[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# radius authentication group

モード: OSENモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-osen)# radius authentication group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-sec-osen)# no radius authentication group`

対象セキュリティー設定（OSEN）で使用する認証用RADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期状態では未指定。
RADIUSサーバーグループは本来、本製品が使用するRADIUSサーバーを指定するものだが、無線LANコントローラー機能の設定においては、管理下APが使用するRADIUSサーバーを指定するために使う。

### パラメーター

`radius` | radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

### 注意・補足事項

■ OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

■ WPAエンタープライズのRADIUSサーバーグループ設定にあたっては以下の条件を満たす必要がある。これらを満たさない設定はサポート対象外。

- AT-TQシリーズのアクセスポイントを対象とする場合、RADIUSサーバーは2台まで設定でき、サーバーグループ内の1番目のRADIUSサーバーがPrimary、2番目がSecondaryとして使われるが、PrimaryとSecondaryでは同じUDPポートを使用すること。
  すなわち、radius-server host、serverコマンド（サーバーグループモード）のauth-port、acct-portパラメーターの設定を、Primary、Secondaryで同じにすること。これらのパラメーターを省略したときは認証用として1812番ポート、アカウンティング用として1813番ポートが使われる。
  なお、指定したサーバーグループにRADIUSサーバーが3台以上登録されていても、管理下APに設定されるのはランニングコンフィグの記述順における1番目と2番目だけで3番目以降は無視される。

### コマンドツリー

    security mode osen (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- radius authentication group（OSENモード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL