[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear mep counter

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`# clear mep counter domain NAME service NAME [mep <1-8191>]`

ローカルMEPインスタンスの統計情報カウンターをリセットする。

### パラメーター

`domain NAME` | MDインスタンス名
`service NAME` | MAインスタンス名
`mep <1-8191>` | ローカルMEP ID

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

show ethernet cfm maintenance-points local mep（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL