[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# address-family ipv6

モード: BGPモード --> BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# address-family ipv6 [unicast|vrf VRFNAME]`

`(config-router)# no address-family ipv6 vrf VRFNAME`

（IPv6）BGP IPv6アドレスファミリーモードへ移行する。
no形式で実行した場合は指定したVRFインスタンス固有のIPv6 BGP設定を削除する。この場合はBGPモードのまま移動しない。

### パラメーター

`unicast` | アドレスファミリーとしてIPv6ユニキャストを指定する。単に「address-family ipv6」と入力した場合は「unicast」を指定したものと見なされるため、本キーワードは省略可能
`vrf VRFNAME` | 設定対象のVRFインスタンス名を指定する

### 使用例

    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 vrf blue ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:10d::1 remote-as 65050 ↓

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- address-family ipv6（BGPモード）
             |
             +- aggregate-address（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- distance（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- exit-address-family（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- max-paths ebgp（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- max-paths ibgp（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor activate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor allowas-in（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor attribute-unchanged（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor capability graceful-restart（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor capability orf prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor default-originate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor distribute-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor fall-over bfd（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor filter-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor maximum-prefix（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor next-hop-self（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor route-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor send-community（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor soft-reconfiguration inbound（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor unsuppress-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- neighbor weight（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- network（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- network synchronization（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- redistribute（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
             +- synchronization（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

exit-address-family（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL