[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth password

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# mac-auth password PASSWORD`

`(config-wireless-network)# no mac-auth password`

対象無線ネットワークでMAC認証を行う場合に、RADIUSサーバーに送信するパスワード（User-Password）を固定値に設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では、問い合わせ対象のMACアドレスをユーザー名（User-Name）とパスワード（User-Password）の両方に使用するが、本コマンド設定時はどのMACアドレスを問い合わせる場合でも、つねに本コマンドで指定した固定値のパスワードを使用する。

### パラメーター

`PASSWORD` | パスワード

### 使用例

■ MAC認証時、つねに固定値「mac-auth」をパスワードとしてRADIUSサーバーに送信するよう設定する。

    awplus(config-wireless-network)# mac-auth password mac-auth ↓

■ MAC認証時、問い合わせ対象のMACアドレスをユーザー名とパスワードの両方に使うよう設定する。

    awplus(config-wireless-network)# no mac-auth password ↓

### 注意・補足事項

■ RADIUSサーバーに送信するMACアドレスの書式はmac-auth usernameコマンドで変更可能。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- mac-auth password（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
mac-auth username（無線ネットワークモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL