[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show vxlan

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / VXLAN

`> show vxlan`

VXLANの情報を表示します。

### 使用例

    awplus# show vxlan ↓
    Resource Usage:
    ---------------
    VTEP Usage                       3/127
    VNI Usage                        2/1000
    VTEP multiplied by VNI Usage     6/8192
    Hardware Virtual Port Usage      4/16384

    Remote VTEPs (3)
    ------------------
    VTEP branch-office-1 (172.16.43.1)
      VNIs (2): 10040, 10050
      Nexthops:
        IP Address      Mac Address      Interface        Port
        10.32.1.6       0000.xxxx.xxxx   vlan5            port1.0.5
        10.32.1.9       0000.xxxx.xxxx   vlan5            port1.0.5

    VTEP branch-office-2 (172.16.43.2)
      VNIs (2): 10040, 10050
      Nexthops:
        IP Address      Mac Address      Interface        Port
        10.32.2.132     0000.xxxx.xxxx   vlan5            port1.0.5

    VTEP branch-office-3 (172.16.43.3)
      VNIs (2): 10040, 10050
      Nexthops:
        IP Address      Mac Address      Interface        Port
        10.32.3.17      0000.xxxx.xxxx   vlan5            port1.0.5

    VXLANs (2)
    ------------
    VNI 10040   Access VID 40
      Local prefix 172.16.43.100/32
      Remote VTEPs (3): 172.16.43.1, 172.16.43.2, 172.16.43.3
      Vlan Member Ports:
        Interface    Tagged?
        port1.0.10    Yes

    VNI 10050   Access VID 50
      Local prefix 172.16.43.100/32
      Remote VTEPs (3): 172.16.43.1, 172.16.43.2, 172.16.43.3
      Vlan Member Ports:
        Interface    Tagged?
        port1.0.10    Yes

### 関連コマンド

nvo vxlan（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL