[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# epsr priority

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# epsr NAME priority <0-127>`

EPSRドメインのプライオリティーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること
`<0-127>` | EPSRドメインのプライオリティー。大きいほど優先度が高くなる。プライオリティーが0に設定されたマスターノードでは、スーパーループプリベンションは機能しない。初期値は0

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr priority（EPSRモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL