[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 route

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御

`(config)# ipv6 route [vrf VRFNAME] X:X::X:X/M {GATEWAY & IFNAME | null} [<1-255>] [description TEXTLINE]`

`(config)# no ipv6 route [vrf VRFNAME] X:X::X:X/M [{GATEWAY & IFNAME | null} [<1-255>]]`

`(config)# ipv6 route [vrf VRFNAME] X:X::X:X/M {GATEWAY | null} fall-over bfd [disable | profile NAME]`

`(config)# no ipv6 route [vrf VRFNAME] X:X::X:X/M [{GATEWAY | null} fall-over bfd [disable | profile NAME]`

IPv6経路表にスタティック経路を追加する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | 経路の追加先となるVRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスに経路を追加する
`X:X::X:X/M` | 宛先ネットワークアドレス。IPv6アドレスとプレフィックス長で指定する。なお、デフォルト経路を追加する場合は、宛先ネットワークアドレスとして「::/0」（「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形）を指定する
`GATEWAY :=` | `X:X::X:X [IFNAME]`
| 転送先（ネクストホップ）のIPv6アドレス。詳細は書式パターンを参照
`IFNAME` | 出力インターフェース名。詳細は書式パターンを参照
`null` | ブラックホール経路を登録する場合に指定する特殊なインターフェース名。nullを指定した場合、該当経路宛てのパケットは転送されずに破棄される
`<1-255>` | 管理距離（異種経路間における経路選択時の優先度）。また、同じサブネット長のスタティック経路を複数登録する場合に、それらの間で優先順位を付けたい場合にも本値を使用可能（フローティングスタティックルートの利用）。値が小さいほど優先度が高い。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となる
`description TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい
`fall-over bfd` | 該当経路でのみBFDによる監視を有効に設定
`disable` | ipv6 route bfd all-interfacesコマンドの設定がされている場合に、該当経路でのみBFDによる監視を無効に設定する
`profile NAME` | BFDプロファイルを適用する（BFDプロファイルはbfd profileコマンドにて設定する）

### 使用例

■ 2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。

    awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1 ↓

■ 2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。ネクストホップをリンクローカルアドレスで指定するときは、送出インターフェースの指定が必須なので注意すること。

    awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 fe80::1 vlan10 ↓

■ デフォルト経路をvlan10上のfe80::2に向ける。

    awplus(config)# ipv6 route ::/0 fe80::2 vlan10 ↓

### 注意・補足事項

■ ipv6 route bfd all-interfacesコマンドが設定されている場合のfall-over bfd disableオプションの動作については、ipv6 route bfd all-interfacesコマンドのページを参照。
■ 経路追加時の書式には次のパターンがある。

#### 非VRF環境

- ネクストホップ（転送先）を指定する場合

  `ipv6 route X:X::X:X/M GATEWAY [<1-255>]`

  ネクストホップがリンクローカルアドレスの場合は出力インターフェース（IFNAME）も指定

  `ipv6 route X:X::X:X/M GATEWAY IFNAME [<1-255>]`

- 該当宛先のパケットを転送せずに破棄する場合

  `ipv6 route X:X::X:X/M null [<1-255>]`

#### VRF環境

##### VRFインスタンス内経路

宛先（DESTINATION）が同一VRFインスタンス内にある場合は、vrfパラメーターを除き、非VRF環境と同じ。詳細はVRFの解説編を参照。

- ネクストホップ（転送先）を指定する場合

  `ipv6 route [vrf VRFNAME] X:X::X:X/M GATEWAY [<1-255>]`

- 該当宛先のパケットを転送せずに破棄する場合

  `ipv6 route [vrf VRFNAME] X:X::X:X/M null [<1-255>]`

##### VRFインスタンス間経路

VRFインスタンスをまたぐスタティック経路、すなわち宛先（DESTINATION）が他のVRFインスタンスに存在する経路を登録する場合は、次のパターンがある。詳細はVRFの解説編を参照。

- 宛先ネットワークが自装置に直接接続されている場合（他のルーターを介さず、自装置内で転送が完了する場合）
  出力インターフェース（IFNAME）だけを指定。

  `ipv6 route [vrf VRFNAME] X:X::X:X/M IFNAME [<1-255>]`

- ネクストホップが他装置の場合（宛先ネットワークへのパケットを他のルーターに転送する必要がある場合）
  ネクストホップアドレス（GATEWAY）と出力インターフェース（IFNAME）の両方を指定。

  `ipv6 route [vrf VRFNAME] X:X::X:X/M GATEWAY IFNAME [<1-255>]`

- 該当宛先のパケットを転送せずに破棄する場合

  `ipv6 route [vrf VRFNAME] X:X::X:X/M null [<1-255>]`

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 route（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 route bfd（インターフェースモード）
ipv6 route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
bfd profile（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）
show ipv6 route summary（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL