[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# default-metric

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# default-metric <1-16777214>`

`(config-router)# no default-metric`

（ASBRでのみ有効）非OSPFv3経路をOSPFv3で再通知するときのデフォルトコスト（メトリック）値を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
なお、redistributeコマンドのmetricパラメーターで再通知時のコスト（メトリック）値を指定している場合は、そちらが使用される。

### パラメーター

`<1-16777214>` | 非OSPFv3経路をOSPFv3で再通知するときのデフォルトコスト（メトリック）。初期設定ではシステムが経路種別ごとに適切な値を選択する

### 使用例

■ デフォルトコストを100に設定する

    awplus(config-router)# default-metric 100 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
    router ipv6 vrf ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- default-metric（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

redistribute（OSPFv3モード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL