[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bfd profile

モード: グローバルコンフィグモード --> BFDプロファイルモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config)# [no] bfd profile NAME`

複数のピアで共有できるBFDピアプロファイルを作成し、該当ピアプロファイルの設定を行うためのBFDプロファイルモードに移動する。
あるいは、既存のBFDピアプロファイルの設定を行うためのBFDプロファイルモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したBFDピアプロファイルの設定を削除する。その場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | BFDピアプロファイル名

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- bfd profile（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- detect-multiplier（BFDプロファイルモード）
             +- echo-interval（BFDプロファイルモード）
             +- echo-mode（BFDプロファイルモード）
             +- receive-interval（BFDプロファイルモード）
             +- transmit-interval（BFDプロファイルモード）

### 関連コマンド

profile（BFDピアモード）
ip route bfd（インターフェースモード）
ip route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）
detect-multiplier（BFDプロファイルモード）
receive-interval（BFDプロファイルモード）
transmit-interval（BFDプロファイルモード）
echo-mode（BFDプロファイルモード）
echo-interval（BFDプロファイルモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL