[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip multicast allow-register-fragments

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# [no] ip multicast allow-register-fragments`

フラグメント化されたマルチキャストパケットによるマルチキャストルートの登録を有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。
無効時にはすべてのフラグメントパケットを受信して再構成するまでマルチキャストルートは登録されないが、有効時には1パケット目の受信で登録できるようになる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast allow-register-fragments（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL