[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dgaf enable

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# [no] dgaf enable`

DGAF（Downstream Group-Addressed Forwarding）を有効にする。
no形式で実行した場合はDGAF（Downstream Group-Addressed Forwarding）を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- dgaf enable（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL