[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip vrf

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`> show ip vrf [detail|interface] VRFNAME`

VRFインスタンスの情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示する
`interface` | VRFの設定、アドレス情報を表示する
`VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 使用例

    awplus> show ip vrf red ↓
    Name                    Default RD           Interfaces
    red                     --                   lo1
                                                 vlan1

    awplus> show ip vrf interface ↓
    Interface             IP-Address         Status          Protocol    Vrf
    lo1                   unassigned         admin up        running     red
    lo2                   unassigned         admin up        running     green
    vlan1                 192.168.10.1/24    admin up        running     red
    vlan2                 192.168.20.1/24    admin up        running     green

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
ip vrf forwarding（インターフェースモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL