[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# lc-react

モード: MRPリングマネージャーモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config-mrp-ring-manager)# [no] lc-react`

MRMがMRCからのMRP_LinkDownメッセージに即座に反応するかどうかを設定する。
初期設定では、MRMがMRCからのMRP_LinkDownメッセージを受信すると、指定された間隔の後にポートのブロッキングを解除するが、本コマンドを実行すると、指定された間隔を待たずに即座にポートのブロッキングを解除する。

### コマンドツリー

    role (MRPリングモード)
        |
        +- lc-react（MRPリングマネージャーモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL