[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip igmp snooping statistics interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`> show ip igmp [vrf VRFNAME|global] snooping statistics interface IFRANGE`

IGMP Snoopingが管理しているマルチキャストグループメンバーの情報を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`IFRANGE` | VLANインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能

### 使用例

    awplus> show ip igmp snooping statistics interface vlan1 ↓
    IGMP Snooping statistics for vlan1
    Interface:      vlan1
    Group:          230.250.250.250
    Uptime:         00:00:17
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:04:04)
    Last reporter:  192.168.1.250
    Source list is empty

    Port member list:
    port1.0.8 - 244 secs

    Interface:      vlan1
    Group:          239.100.100.100
    Uptime:         00:00:39
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:03:41)
    Last reporter:  192.168.1.200
    Source list is empty

    Port member list:
    port1.0.1 - 221 secs
    port1.0.7 - 221 secs

### 関連コマンド

ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL