[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# max-paths ibgp

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# max-paths ibgp <2-64>`

`(config-router-af)# no max-paths ibgp`

同一宛先に対するIPv6 iBGP経路エントリー（ECMPパス）の最大数を設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
未設定時の最大数は1（ECMP無効）。

### パラメーター

`<2-64>` | 同一宛先に対するIPv6 eBGP経路エントリーの最大数。非グローバルVRFインスタンス（作成したVRFインスタンス）に対する設定の場合は`<2-8>`

### 使用例

■ グローバルVRFインスタンスに対する設定

    awplus(config-router)# address-family ipv6 unicast ↓
    awplus(config-router-af)# max-paths ibgp 4 ↓

■ 非グローバルVRFインスタンス（作成したVRFインスタンス）に対する設定

    awplus(config-router)# address-family ipv6 vrf red ↓
    awplus(config-router-af)# max-paths ibgp 4 ↓

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- max-paths ibgp（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL