[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# application-proxy whitelist advertised-address

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# application-proxy whitelist advertised-address IFNAME`

`(config)# no application-proxy whitelist advertised-address`

AMFアプリケーションプロキシーのホワイトリスト機能において、エッジノードが端末の通信可否をホワイトリストサーバー（AT-SESC/AMF Security mini）に問い合わせるとき、指定したインターフェースのプライマリーIPv4アドレスを通知する（問い合わせに含める）よう設定する。
no形式で実行した場合はIPv4アドレスを通知しない。
初期設定はIPv4アドレスを通知しない。
本コマンドでIPインターフェースを指定した場合は、端末のMACアドレス、エッジノード名、ポート番号に加え、指定したインターフェースに設定されたIPv4アドレスをホワイトリストサーバーに通知する。

### パラメーター

`IFNAME` | IPインターフェース名

### 注意・補足事項

■ 設定可能なIPインターフェースは各ノード1つだけ。
■ 指定したインターフェースにIPv4アドレスが設定されていない場合、IPv4アドレスは通知されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- application-proxy whitelist advertised-address（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show application-proxy whitelist advertised-address（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL