[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# address-family ipv6

モード: RIPngモード --> RIPng IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# [no] address-family ipv6 vrf VRFNAME`

指定したVRFインスタンスに対してRIPngの設定を行うためRIPng IPv6アドレスファミリーモードへ移行する。
no形式で実行した場合は指定したVRFインスタンスに対するRIPngの設定を削除する。この場合はRIPngモードのまま移動しない。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | 設定対象のVRFインスタンス名を指定する

### 使用例

■ VRFインスタンス「green」に対してRIPngの設定を行う。

    awplus(config)# router ipv6 rip ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 vrf green ↓
    awplus(config-router-af)# redistribute connected ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。
■ 本コマンドは特定のVRFインスタンスに対してRIPngの設定を行う場合に使う。「address-family ipv6 vrf VRFNAME」で入ったRIPng IPv6アドレスファミリーモードではRIPngモードと同様のコマンドを使って該当VRFインスタンスに対するRIPngの設定が行える。

### コマンドツリー

    router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- address-family ipv6（RIPngモード）
             |
             +- exit-address-family（RIPng IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

exit-address-family（RIPng IPv6アドレスファミリーモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL