[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# length

モード: WEP設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wep)# length {64|128}`

`(config-wireless-sec-wep)# no length`

対象セキュリティー設定（WEP）で使用するWEPキーの長さ（キー長）を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は128ビット。

### パラメーター

`64` | 64ビット。typeコマンドの設定がhex（16進数）の場合は、keyコマンドで16進数10桁のWEPキーを直接入力する。asciiの場合は、keyコマンドで5文字の半角英数記号を入力し、これをもとにWEPキーを自動生成する
`128` | 128ビット。typeコマンドの設定がhex（16進数）の場合は、keyコマンドで16進数26桁のWEPキーを直接入力する。asciiの場合は、keyコマンドで13文字の半角英数記号を入力し、これをもとにWEPキーを自動生成する

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでキー長を変更した場合、keyコマンドで設定済みのキーは削除される。

### コマンドツリー

    security mode wep (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- length（WEP設定モード）

### 関連コマンド

key（WEP設定モード）
type（WEP設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL