[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# sub-ring

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# [no] sub-ring`

対象ERPインスタンスをサブリングとして動作させるように設定する。
no形式で実行した場合は、ERPインスタンスはメジャーリングとして動作する。

### 使用例

■ ERPインスタンス「ring2」をサブリングとして設定する。

    awplus(config)# g8032 erp-instance ring2 ↓
    awplus(g8032-config-switch)# sub-ring ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
■ 本コマンドは、サブリング内のすべてのノードに設定する必要がある
■ g8032 physical-ringコマンドにてTerminatingポートを設定している場合、ERPインスタンスは自動でサブリングとして設定されるので、本コマンドの実行は不要

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sub-ring（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

g8032 physical-ring（グローバルコンフィグモード）
g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL