[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# key

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key [encrypted] VALUE`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no key`

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）で使用するセキュリティーキーを設定する。
no形式で実行した場合はセキュリティーキーを削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`encrypted` | VALUEで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`VALUE` | セキュリティーキー（WPA-PSK）。8～63文字の半角英数記号で指定。大文字小文字を区別する

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- key（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL