[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# network synchronization

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] network synchronization`

（IPv6）networkコマンドで指定したネットワークプレフィックスがIPv6経路表（RIB）に登録されていない場合、このプレフィックスをIPv6 BGP経路表にインポートしないよう設定する。
no形式で実行した場合は、networkコマンドでIPv6経路表に登録されていないネットワークプレフィックスを指定した場合であっても、このプレフィックスをIPv6 BGP経路表にインポートするよう設定する。
初期状態では、networkコマンドでIPv6経路表に登録されていないネットワークプレフィックスを指定した場合でも、このプレフィックスをIPv6 BGP経路表にインポートする。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- network synchronization（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

network（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL