[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# multicast-to-unicast enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] multicast-to-unicast enable`

マルチキャスト/ブロードキャストデータをユニキャストデータに変換するマルチキャストユニキャスト変換機能を有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus(config-wireless)# network 1 ↓
    awplus(config-wireless-network)# multicast-to-unicast enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- multicast-to-unicast enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL