[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim register-rate-limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim [vrf VRFNAME] register-rate-limit <1-65535>`

`(config)# no ip pim [vrf VRFNAME] register-rate-limit`

（PIM-SM）Registerメッセージの送信レートを制限する。
no形式で実行した場合は送信レートの制限を解除する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`<1-65535>` | Registerメッセージの送信レート上限値。1秒間に送信できる最大パケット数として指定する。なお、ここで指定する上限値はシステム全体の値ではなく、送信者・グループ（S,G）ペアごとの上限であることに注意

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim register-rate-limit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL