[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mlo enable

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] mlo <1-4> enable`

指定したMLOネットワークを有効にする。
no形式で実行した場合は指定したMLOネットワークを無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`<1-4>` | MLOネットワーク番号

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-TQ7613に対してのみ有効。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- mlo enable（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
vap（APプロファイル・無線モード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL