[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ssh server vrf

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# ssh server vrf VRFNAME`

`(config)# no ssh server vrf`

SSHサーバーの動作対象VRFインスタンスを指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態は未設定（グローバルVRFインスタンスで動作する）。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ssh server vrf（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service ssh（グローバルコンフィグモード）
show ssh server（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL