[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show lldp statistics

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`> show lldp statistics [interface [IFRANGE]]`

LLDPの統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`interface` | スイッチポートごとの統計を表示したいときに指定する。省略時は全体統計（全ポートの合計）が表示される
`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。interfaceを指定したときだけ有効。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのポートが対象となる

### 使用例

    awplus> show lldp statistics ↓

    Global LLDP Packet and Event Counters:

      Frames:    Out ................... 336
                 In .................... 184
                 In Errored ............ 0
                 In Dropped ............ 0
      TLVs:      Unrecognized .......... 0
                 Discarded ............. 0
      Neighbors: New Entries ........... 8
                 Deleted Entries ....... 8
                 Dropped Entries ....... 0
                 Entry Age-outs ........ 2

    awplus> show lldp statistics interface ↓

    LLDP Packet and Event Counters:

    port1.0.1
      Frames:    Out ................... 47
                 In .................... 44
                 In Errored ............ 0
                 In Dropped ............ 0
      TLVs:      Unrecognized .......... 0
                 Discarded ............. 0
      Neighbors: New Entries ........... 1
                 Deleted Entries ....... 0
                 Dropped Entries ....... 0
                 Entry Age-outs ........ 0
    ...

表 1
Global LLDP Packet and Event Counters | 後続の表示内容がシステム全体の統計（全ポートの合計）であることを示す
LLDP Packet and Event Counters | 後続の表示内容がスイッチポートごとの統計であることを示す
portX.Y.Z | スイッチポートのインターフェース名（全体統計の場合は表示されない）
Framesセクション（LLDPパケットの送受信統計が表示される）
Out | 送信したLLDPパケットの数
In | 受信したLLDPパケットの数
In Errored | 受信したLLDPパケットのうち無効なものの数
In Dropped | 受信後に破棄したLLDPパケットの数
TLVsセクション（受信した情報要素の統計が表示される）
Unrecognized | 受信した情報要素（TLV）のうち、TLVタイプが「予約済み」のため認識できなかったものの数
Discarded | 受信後に破棄した情報要素（TLV）の数
Neighborsセクション（他機器情報の統計が表示される）
New Entries | 他機器の情報を管理テーブルに追加した回数
Deleted Entries | 他機器の情報を管理テーブルから削除した回数
Dropped Entries | 管理テーブルの空き容量不足により、受信した他機器の情報を管理テーブルに登録できず破棄した回数
Entry Age-outs | 有効期限（TTL）切れにより、他機器の情報を管理テーブルから削除した回数

### 関連コマンド

clear lldp statistics interface（特権EXECモード）
lldp receive（インターフェースモード）
lldp run（グローバルコンフィグモード）
lldp transmit（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp local-info interface（非特権EXECモード）
show lldp neighbors interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL