[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config)# ip igmp [vrf VRFNAME] limit <2-4096> [except {LISTNUM|LISTNAME}]`

`(config)# no ip igmp [vrf VRFNAME] limit`

システム全体で登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`<2-4096>` | 登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数
`except {LISTNUM|LISTNAME}` | 登録数の制限から除外するマルチキャストグループを指定する標準IPアクセスリスト。除外するマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip igmp limit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp limit（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL