[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# lifetime

モード: CAトラストポイントモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`(ca-trustpoint)# lifetime {days <1-3650> | months <1-120> | years <1-10>}`

`(ca-trustpoint)# no lifetime`

対象トラストポイント（ローカルCA用トラストポイント）から発行する証明書の有効期間を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は5年。

### パラメーター

`days <1-3650>` | 有効期間（日数）
`months <1-120>` | 有効期間（月）
`years <1-10>` | 有効期間（年）

### 使用例

■ ローカルCA用トラストポイント「myca」を作成し、有効期間1年のルートCA証明書とサーバー証明書を発行する。

    awplus(config)# crypto pki trustpoint myca ↓
    Created trustpoint "myca".
    awplus(ca-trustpoint)# enrollment selfsigned ↓
    awplus(ca-trustpoint)# lifetime years 1 ↓
    awplus(ca-trustpoint)# end ↓
    awplus# crypto pki authenticate myca ↓
    Generating 2048-bit key for local CA...
    Successfully authenticated trustpoint "myca".
    awplus# crypto pki enroll myca ↓
    Generating 2048-bit key "server-default"...
    Successfully enrolled the local server.

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは外部CA発行の証明書には適用されない。
■ 新しい有効期間は変更後に発行した証明書から適用される。発行済みの証明書には適用されないため、必要ならいったん削除して再発行すること。

### コマンドツリー

    crypto pki trustpoint (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lifetime（CAトラストポイントモード）

### 関連コマンド

crypto pki authenticate（特権EXECモード）
crypto pki enroll（特権EXECモード）
crypto pki enroll local-radius-all-users（特権EXECモード）
crypto pki enroll user（特権EXECモード）
server trustpoint（RADIUSサーバーモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）
trustpoint（無線LANコントローラーモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL