[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip route static inter-vrf

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`(config)# [no] ip route static inter-vrf`

VRFインスタンス間のスタティックルーティングを有効にする。
no形式で実行したときはスタティックルーティングを無効にする。
初期設定は有効。

### 使用例

    awplus# config terminal ↓
    awplus(config)# ip route static inter-vrf ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip route static inter-vrf（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip route（グローバルコンフィグモード）
show ip route（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL