[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip domain-name

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] ip domain-name NAME`

DNS問い合わせ時に使用するデフォルトドメイン名（単独ホスト名が指定された場合に付加するドメイン名）を設定する。
no形式で実行した場合は、デフォルトドメイン名の設定を削除する。
初期状態ではデフォルトドメイン名は設定されていない。

### パラメーター

`NAME` | ドメイン名。最大255文字

### 使用例

■ デフォルトドメイン名としてtw.example.comを設定する。

    awplus(config)# ip domain-name tw.example.com ↓

### 注意・補足事項

■ DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）によって、DHCPサーバーからデフォルトドメイン名の情報（オプションコード15）を取得した場合、本コマンドの設定はDHCPサーバーから取得した情報で上書きされる。
■ ip domain-listコマンドで「検索ドメインリスト」が設定されている場合は、本コマンドで設定したドメイン名、および、DHCPクライアント機能によって自動設定されたデフォルトドメイン名は使用されない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip domain-name（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip domain-list（グローバルコンフィグモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）
show ip domain-list（非特権EXECモード）
show ip domain-name（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL