[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 route bfd

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御

`(config-if)# [no] ipv6 route bfd [profile NAME]`

`(config-if)# [no] ipv6 route bfd disable`

該当インターフェース上に登録されているスタティック経路においてBFD（Bidirectional Forwarding Detection）を利用した経路の監視を有効にする。

### パラメーター

`disable` | 該当インターフェース上に登録されているスタティック経路をBFD監視の対象から外す。ipv6 route bfd all-interfacesコマンドの設定を上書きする
`profile NAME` | BFDプロファイルを適用する（BFDプロファイルはbfd profileコマンドにて設定する）

### 使用例

■ vlan1上に登録されているスタティック経路においてBFDを有効にする。

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 route bfd ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 route bfd（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 route（グローバルコンフィグモード）
ipv6 route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
bfd profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL