[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor capability graceful-restart

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} capability graceful-restart`

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、グレースフルリスタート・ケイパビリティーを通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、グレースフルリスタート・ケイパビリティーを通知しないよう設定する。
初期設定ではグレースフルリスタート・ケイパビリティーを通知しない。
グレースフルリスタート・ケイパビリティーは、BGPセッションの開始時にOPENメッセージで交渉されるオプション機能（ケイパビリティー）の1つで、BGPピアが協調動作することにより、BGPルーティングプロセスの再起動による影響を最小限に抑えることを目的としている。
なお、本コマンドで有効になるのは次の動作。

- グレースフルリスタート・ケイパビリティーをピアに通知する
- ピアのグレースフルリスタートに対応する（レシーブルーターとして動作する）

自身がグレースフルリスタートを行う（リスタートルーターとして動作する）ためには、bgp graceful-restartコマンドも実行する必要がある。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor capability graceful-restart（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

bgp graceful-restart（BGPモード）
bgp graceful-restart restart-time（BGPモード）
bgp graceful-restart stalepath-time（BGPモード）
bgp update-delay（BGPモード）
neighbor dont-capability-negotiate（BGPモード）
neighbor override-capability（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor restart-time（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
restart bgp graceful（特権EXECモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL