[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp mesh-group member

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# [no] ip msdp mesh-group GROUPNAME member A.B.C.D`

指定したMSDPピアをMSDPメッシュグループのメンバーとして登録する。
no形式で実行した場合は、MSDPメッシュグループからMSDPピアを削除する。

### パラメーター

`GROUPNAME` | MSDPメッシュグループ名
`A.B.C.D` | MSDPピアのIPv4アドレス

### 使用例

MSDPピア192.168.1.3をMSDPメッシュグループ「group」のメンバーとして登録する。

    awplus(config)# ip msdp mesh-group group member 192.168.1.3 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp mesh-group member（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip msdp peer（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）
show ip msdp mesh-group（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL