[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 dhcp server

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config-if)# ipv6 dhcp server [POOLNAME]`

`(config-if)# no ipv6 dhcp server`

対象インターフェースでDHCPv6サーバー機能を有効にする。
no形式で実行した場合はDHCPv6サーバー機能を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`POOLNAME` | DHCPv6プール名

### 使用例

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 dhcp server P2 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 dhcp server（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 dhcp binding（非特権EXECモード）
show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL