[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# syslog

モード: APプロファイルモード --> APプロファイル・Syslogモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] syslog`

対象APプロファイルにおいて、Syslogクライアントの設定を行うためのAPプロファイル・Syslogモードに移動する。
no形式で実行した場合はSyslogクライアントの設定（APプロファイル・Syslogモードで実行可能な各コマンドの設定）を初期値に戻す。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- syslog（APプロファイルモード）
             |
             +- client enable（APプロファイル・Syslogモード）
             +- server-address（APプロファイル・Syslogモード）
             +- server-port（APプロファイル・Syslogモード）
             +- severity（APプロファイル・Syslogモード）
             +- store-usb enable（APプロファイル・Syslogモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL