[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip multicast-routing

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# [no] ip multicast-routing [vrf VRFNAME]`

IPマルチキャストルーティングを有効にする。
no形式で実行した場合はIPマルチキャストルーティングを無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast-routing（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp mroute-proxy（インターフェースモード）
ip igmp proxy-service（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL