[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp snooping max-bindings

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config-if)# [no] ip dhcp snooping max-bindings <0-520>`

DHCPリースエントリーの最大数を設定する。DHCPリースエントリーは、ポート単位でDHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）に記録される。
no形式で実行した場合は、1に設定する。
初期設定は1。

### パラメーター

`<0-520>` | DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のポートに対して記録されるバインディングの最大数。0を指定すると、対象ポートには記録されない。

### 使用例

ポート1.0.1-1.0.8のバインディングの最大数を10に設定する。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp snooping max-bindings 10 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp snooping max-bindings（インターフェースモード）

### 関連コマンド

access-group（インターフェースモード）
show ip dhcp snooping acl（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping interface（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL