[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# second-channel

モード: AP登録・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap-radio)# second-channel CHANNEL`

`(config-wireless-ap-radio)# no second-channel`

対象管理下APの対象無線インターフェースで使用するセカンドチャンネルを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は36。

### パラメーター

`CHANNEL` | チャンネル。AP個別設定（AP登録）のchannelコマンドで設定したチャンネル以外を指定する。例えば、channelコマンドでW52の36チャンネルを設定した場合、本コマンドで設定可能なチャンネルはW53、W56のチャンネルの中から指定する。

### 注意・補足事項

■ 本設定はAT-TQ6602のバージョン7.0.1-1.1以降で、帯域幅（bandwidth）が8080の場合にのみ使用可能。

### コマンドツリー

    radio (AP登録モード)
        |
        +- second-channel（AP登録・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）
radio（AP登録モード）
channel（AP登録・無線モード）
bandwidth（APプロファイル・無線モード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL