[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# key-server priority

モード: MKAポリシーモード
カテゴリー: L2スイッチング / MACsec

`(config-mka-policy)# key-server priority <0-255>`

`(config-mka-policy)# no key-server priority`

対象MKAポリシーにおけるキーサーバー優先度を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は128。
キーサーバー優先度は、2台のMACsecピアのどちらが暗号化キー（SAK）を生成して他方に配布する役割（キーサーバー）を担うかを決定するためのパラメーター。MACsecのネゴシエーション時に、本パラメーター値の小さいほうがキーサーバーとなる。優先度が等しい場合はSCI（Secure Channel Identifier）値の小さいほうがキーサーバーとなる。

### パラメーター

`<0-255>` | キーサーバー優先度。小さいほど優先度が高い。初期値は128

### 使用例

■ MKAポリシー「office」のキーサーバー優先度を100に変更する。

    awplus(config)# mka policy office ↓
    awplus(config-mka-policy)# key-server priority 100 ↓

■ MKAポリシー「office」のキーサーバー優先度を初期値（128）に戻す。

    awplus(config)# mka policy office ↓
    awplus(config-mka-policy)# no key-server priority ↓

### コマンドツリー

    mka policy (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- key-server priority（MKAポリシーモード）

### 関連コマンド

mka policy（インターフェースモード）
show macsec（特権EXECモード）
show mka policy（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL