[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip protocols rip

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`> show ip protocols rip`

RIPルーティングプロセスの設定や状態に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show ip protocols rip ↓
    Routing Protocol is "rip"
      Sending updates every 30 seconds with +/-5 seconds, next due in 25 seconds
      Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
      Outgoing update filter list for all interface is not set
      Incoming update filter list for all interface is not set
      Default redistribution metric is 1
      Redistributing:
      Default version control: send version 2, receive version 2
        Interface        Send  Recv   Key-chain
        vlan10           2     2
        vlan20           2     2
      Address Summarization for RIPv2:
      Routing for Networks:
        vlan10
        vlan20
      Routing Information Sources:
        Gateway          Distance  Last Update  Bad Packets  Bad Routes
        172.17.10.2           120  00:00:31               0          62
        192.168.10.2          120  00:00:26               0         186
        192.168.10.3          120  00:00:24               0           0
      Number of routes (excluding connected): 10
      Distance: (default is 120)

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### 関連コマンド

default-metric（RIPモード）
distance（RIPモード）
distribute-list（RIPモード）
ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip receive version（インターフェースモード）
ip rip send version（インターフェースモード）
ip summary-address rip（インターフェースモード）
key chain（グローバルコンフィグモード）
neighbor（RIPモード）
network（RIPモード）
redistribute（RIPモード）
timers basic（RIPモード）
version（RIPモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL