[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# sflow collector

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config)# sflow collector id <1-5> {ip A.B.C.D|ipv6 X:X::X:X} [vrf VRFNAME] [port <1-65535>] [max-datagram-size <200-1500>]`

`(config)# no sflow collector id <1-5>`

sFlowコレクター（sFlowエージェントからのパケットを収集する機器）を登録する。
no形式で実行した場合は指定したsFlowコレクターの登録を削除する。
sFlowコレクターは最大5台登録できる。
初期状態では未登録。

### パラメーター

`id <1-5>` | sFlowコレクターの登録番号
`ip A.B.C.D` | sFlowコレクターのIPv4アドレス
`ipv6 X:X::X:X` | sFlowコレクターのIPv6アドレス
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する
`port <1-65535>` | sFlowコレクターに送信されるsFlowデータグラムの宛先UDPポート番号。初期設定は6343
`max-datagram-size <200-1500>` | sFlowエージェントからsFlowコレクターに送信されるデータグラムの最大サイズ（バイト）。初期設定は1400

### 注意・補足事項

■ AT-Vista Manager EXを含む sFlowコレクターを複数登録する場合、AT-Vista Manager EXの登録番号が一番小さくなるように設定してください。
また、AT-Vista Manager以外の sFlowコレクターには登録番号 2～5 を使用してください。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- sflow collector（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show sflow（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL