[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# log rotate neighbor-ap

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線クライアント・隣接無線APログ

`(config-wireless)# log rotate neighbor-ap <0-65534>`

`(config-wireless)# no log rotate neighbor-ap`

外部メディアに隣接無線APログの過去ログファイルを何世代まで保持するかを指定する。
初期設定は1。

### パラメーター

`<0-65534>` | 過去のログファイルを何世代まで保持するか。初期値は1

### 使用例

■ 隣接無線APの過去ログファイルを4世代まで保持するよう設定する。

    awplus(config-wireless)# log rotate neighbor-ap 4 ↓

この場合、隣接無線APのログファイル YYYYMMDDhhmmss.csv（YYYY=年 MM=月 DD=日 hh=時 mm=分 ss=秒）を最新のもの ＋ 4個保持する。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- log rotate neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

log enable destination（無線LANコントローラーモード）
log interval neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL