[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# exit-address-family

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード --> BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# exit-address-family`

（IPv6）BGP IPv6アドレスファミリーモードからBGPモードへ移行する。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# router bgp 100 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# exit-address-family ↓
    awplus(config-router)#

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- exit-address-family（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

address-family ipv6（BGPモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL